Fejlesztés eredményeként a ForTe rendszerben újdonságként az egyes megállóhelyek jellegének további cizellált rögzítése vált lehetségessé, így most már a vonatkozó utasításokban meghatározottaknak megfelelően a nappal egyes, éjjel kettős, valamint a nappal kettős, éjjel hármas megállóhelyek is megfelelően azonosíthatók a rendszerben.

A megállóhelyek jellegét a megállónevek mellett megjelenítő FUTÁR fedélzeti számítógépek a soron következő adatfrissítéstől kezdődően ezeket a megállókat „12”, illetve „23” azonosítókkal fogják megjeleníteni (ez az alábbi ábrán még nem látható, de így lesz).

